|  |
| --- |
| **审批意见：** **岳环君分环评批［2019］2号**  岳阳今华医疗器械有限公司拟在岳阳市君山工业集中区荆江门片区三期十六栋建设一类、二类医疗器械及消毒用品生产项目。总投资10000万元（其中环保投资36万元），占地面积1458m2，主要建设内容为：依托标准化厂房设置生产区、成品库、原料库、办公区等。项目给排水、供水、配电等其他配套设施均依托园区。项目以油相加热搅拌、水相加热搅拌、乳化、均质、灌装等工序生产抑菌凝胶和抑菌膏等消毒用品；以搅拌混合、分装等工序生产抑菌液；以溶胶、搅拌、涂布、分切横切、包装等工序生产医用冷敷帖和远红外贴；以干粉搅拌、湿粉搅拌、包装等工序生产热敷贴；以搅拌、乳化、均质、涂布、分切、包装等工序生产退热贴等国家I、II类医疗器械贴剂。项目建成后年产国家I、II类医疗器械贴剂医用冷敷贴4000万贴、热敷贴1000万贴、退热贴1000万贴、远红外贴1000万贴，60吨消毒用品包括抑菌膏、凝胶、辅料、抑菌液。项目建设符合国家产业政策，根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《一类、二类医疗器械及消毒用品生产建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。  一、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：  1、切实做好施工期环境保护工作。本项目施工期主要为设备安装及厂房装修，合理安排设备安装的作业时间，施工作业应采取隔声降噪措施，禁止夜间（22时至次日6时）施工。建设期装修垃圾及生活垃圾不得露天堆放，装修垃圾如废弃设备材料等，可售至废旧资源回收站；生活垃圾定点收集，由园区环卫部门统一收集处理。禁止将施工废渣排入周边渠道、农田等环境内。  2、废水污染防治工作。项目生产车间地面采用吸尘器等干式清洁方式，生产设备清洗方式采用干式毛刷清理和干抹布粘酒精擦洗，无清洗废水产生；因生产调整需要的生产设备清洗工作，委托给相关单位进行清理，项目区不进行直接清洗；项目使用的纯化水全部进入产品，不外排。员工生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网排入君山区（第二）污水处理厂达标处理。  3、废气污染防治工作。严格按照相关行业要求，规范建设生产车间及车间空气循环净化系统，溶胶炉和涂布机产生的有机废气经集气罩收集再经活性炭吸附装备处理后，通过排气筒引至楼顶高空排放，排放标准参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业污染物排放限值要求。主要生产设备均为全封闭，加强车间通风及保洁工作，确保无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。  4、噪声污染防治工作。合理布局，项目设备均设置在厂房内，尽量采用低噪声设备，对搅拌机、横切机、分切机、涂布机、灌装机、空压机和包装机等设备采取减震、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。  5、固体废物管理工作。严格按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，规范建设一般工业固体废物暂存间和危险废物暂存间，建立健全一般工业固体废物和危险废物储存、处理、转运等全过程管理台帐。原辅料废包装桶等危险废物经妥善收集规范处置；其他废包装材料、边角料等一般工业固体废物经收集后与生活垃圾一并交由环卫部门清运处理。  6、加强环境管理和环境风险防范工作。落实清洁生产，配备专职环保管理人员，加强各生产设备、储存设备的巡查、维护管理，建立健全污染防治设施运行管理及各类管理台帐。做好运营期环境监测工作，落实报告表中提出的各项环境风险防范及应急处理措施，严格按要求做好原料储存区避光、通风及地面防渗漏防腐蚀等措施，储备好风险应急物资，防止环境风险事故发生，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。  二、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山区环境监察大队、江西景瑞祥环保科技有限公司。  三、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期和营运期的日常环境监管。  经办人：章鹏  审批人：龚卿    公 章  2019年5月16日 |