岳环君分环评批〔2020〕9号

**关于岳阳众诚冷链物流有限公司年流转100万吨**

**冷冻食品项目环境影响报告表的审批意见**

岳阳众诚冷链物流有限公司：

你单位《关于申请办理岳阳众诚冷链物流有限公司年流转100万吨冷冻食品项目环评手续的报告》已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、岳阳众诚冷链物流有限公司拟购置君山工业园林角佬片区原湖南锦程印刷包装股份有限公司所有厂房建设年流转100万吨冷冻食品项目。项目占地面积21348m2，总建筑面积15000.88m2，总投资8000万元，其中环保投资6.05万元。项目采用蒸发式制冷，利用工质相变产生潜热，通过压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程的封闭循环来实现制冷。项目建成后全库的储存量为3万吨，年流转量约100万吨，冷藏冷冻的产品包括冰淇淋、牛副产品、猪副产品、鱼虾水产品、家禽、干果、果蔬、肉丸等速冻食品。根据广西澜锦环保科技有限公司编制的《岳阳众诚冷链物流有限公司年流转100万吨冷冻食品项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）切实做好施工期环境保护工作。项目不新建厂房，落实环境影响评价文件提出的各项施工期污防措施，选取低噪声设备，施工固废综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运。

（二）废水污染防治。项目营运期产生的生活废水经厂区化粪池处理达到君山区第一污水处理接纳标准后排入市政污水管网。

（三）大气污染防治。项目制冷剂在密闭铜管内循环，不进行更换。营运期产生的食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后引至屋顶排放。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。

（五）固体废物污染防治。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，设置危险固废的暂存库，营运期产生的废冷冻油经统一收集暂存于危险废物暂存间内，并委托有资质单位进行清运处置。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山区环境监察大队、广西澜锦环保科技有限公司。

四、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局君山分局

2020年11月6日